报告编号 20230822-01

枣庄大禹供水有限公司水质检测中心

检 测 报 告 书

检品名称 生活饮用水 (水源水）

送检单位 枣庄大禹供水有限公司

报告日期 2023年8月 22 日

检 测 报 告 书 首 页

报告编号：20230822-01

共 2 页 第 1 页

检品名称：生活饮用水 检测类别： 委托

送检单位：枣庄大禹供水有限公司 检品编号： dx-230820-01

生产厂家： 生产日期： 2023-08-20

检品数量：2.5L+0.5L 包装情况： 封装完好，无菌瓶 采样日期： 2023-08-20

采样地点：张庄水源地 检品性状：无色透明液体 送检日期： 2023-08-20

检测项目：色度、浑浊度、总大肠菌群、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、耗氧量、氨氮共8项。

检测及评价依据：

GB/T14848－2017《地下水质量标准》

GB/T5750--2006 生活饮用水标准检验法

（本栏以下空白。）

结论及评价：本检品依据GB/T14848－2017《地下水质量标准》III类限值判定，合格 8 项，不合格0项 。

（本栏以下空白。）

检测环境条件： 温度： （23-26)℃ 湿度： （42-50）%

主要检测仪器设备：

名称 型号 名称 型号

电子分析天平 BSM120.4 ( 紫外可见分光光度计 UV--1800 (

余氯二氧化氯快速测定仪 S-CL501D ( 浊度仪 STZ-A22 (

电热恒温培养箱 DHP-420 ☑10

制表： 审核： 签发： 检测章

2023年8月 22 日

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

检测报告书

报告编号：20230822-01

共 2页 第 2 页

序号 指 标 化学描述及单位 限 值 检测结果

色度 铂钴色度单位 ≤15	<5

浑浊度 NTU ≤1 0.20

臭和味 无异臭异味 无异臭异味

肉眼可见物	无 无

耗氧量（以O2计） mg/L 3 0.60

细菌总数 CFU/mL 100 28

总大肠菌群 CFU/100ml 不得检出 0

耐热大肠菌群 CFU/100ml 不得检出 -

氨氮(以N计） mg/L ≤0.5 0.011

以下空白

报告书包括封面、首页、正文（附页） 、封底，并盖有检测章和骑缝章。

说 明

本报告书不允许用铅笔、圆珠笔填写，涂改增删无效。

本报告书经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得作鉴定、评优、审批及商品宣传。

未经本中心书面批准，不得复制检测报告（完整复制除外）。

对报告书有异议时，请于收到报告之日起10日内向本中心提出，逾期不予受理。

枣庄大禹供水有限公司水质检测中心

地址：台儿庄区古运路8号

邮编：277400